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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа переподготовки по профессиям рабочих и служащих по виду образования профессиональное обучение регламентирует содержание, организацию и оценку качества переподготовки слушателей по профессии рабочего машинист автовышки и автогидроподъемника, код профессии 13507. Продолжительность (срок обучения) по программе переподготовки по профессии рабочего машинист автовышки и автогидроподъемника составляет 80 часов.
Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и служащих (далее – программа) составляют:
· Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017«Об образовании в Российской Федерации»
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
· Профессиональный стандарт «Машинист подъемника-вышки, крана- манипулятора», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.03.2017 №214н
· Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (ред. от 30.04.2009«Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно- строительные работы». Машинист автовышки и автогидроподъемника, § 100-§ 105
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
· Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн)

Профессия рабочего машинист автовышки и автогидроподъемника имеет диапазон групп квалификационных разрядов 4-7.
Теоретические занятия проводятся в соответствии с расписанием в учебном классе (по очно-заочной форме обучения или посредством «Moodle» - модульной объектно- ориентированной динамической учебной среды (по заочной форме обучения).
Программа обучения на производстве организуется и проводится в соответствии с положением об организации производственного обучения в процессе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, непосредственно на рабочих местах предприятия и имеет цель практическое освоение знаний, полученных во время теоретического обучения. В ходе выполнения различных производственных заданий у обучаемых формируются устойчивые умения и навыки труда, выполнения трудовой и технологической дисциплины и, особенно, безопасных методов труда.
Обучение на производстве должны осуществлять высококвалифицированные рабочие, бригадиры, начальники цехов, мастера, опытные рабочие, прививая в процессе труда любви и осознанного отношения к выбранной профессии.
Обучение на производстве осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы профессионального обучения, и направлено на приобретение

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности, как:
· самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями;
· приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий;
· изучение организации и технологии производства, работ;
· непосредственное участие в планировании работы организации;
· работу с технической, нормативной и другой документацией;
· участие в совещаниях, деловых встречах.

Программы     производственного     и     теоретического     обучения	регулярно корректируются и дополняются учебным материалом о новых технологических процессах и оборудовании, передовых методах труда, используемых в отечественной и зарубежной производственной практике.
При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение практической работы, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего)
Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.


2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТИРИСТИКА
Область профессиональной деятельности выпускников являются: эксплуатационное обслуживание автовышки и автогидроподъемника.
Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: двигатели внутреннего сгорания, топливо, охлаждающие жидкости, моторные масла, средства пожаротушения, приборы подъемника, средства индивидуальной защиты, тепломеханическое оборудование, вспомогательное оборудование, грузы. Стальные канаты, грузозахватные органы, съемные грузозахватные приспособления, тара, рабочие люльки, знаковая и звуковая сигнализация, средства сигнализации, инструменты, средства связи, технологические схемы, документация, постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы.

2.1. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Виды	профессиональной	деятельности	и	профессиональные	компетенции выпускника представлены в таблице 2.
Таблица 2
	Код
	Наименование

	
ВПД 1
	Выполнение работ по обеспечению безопасной эксплуатации и функционирования подъемных сооружений.

	ПК 1.1
	Подготовка подъемников (вышек)

	

ПК 1.2
	Выполнение работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения, а также грузов, если подъемник (вышка оборудована грузовой лебедкой

	
ПК 1.3
	Выполнение ежесменного технического обслуживания подъемников (вышек)




2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (ППО)

Профессия рабочего – машинист автовышки и автогидроподъемника
Квалификационный разряд – 4-7

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями.

ПК 1.1. ПОДГОТОВКА ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК).

Трудовые действия:
· Проведение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемников (вышек)
· Ознакомление с заданием на производство работ
· Получение наряда-допуска на работу подъемника (вышки вблизи линии электропередачи (при необходимости)
· Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемников (вышек)
· Контроль требований установки подъемника (вышки на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи, при выполнении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ
· Контроль соблюдения требуемых габаритов приближения к зданиям, сооружениям
· Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов подъемников (вышек)
· Документальное оформление результатов осмотра

Необходимые умения:
· Определять неисправности в работе подъемников (вышек)
· Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары
· Определять по габаритным размерам и характеру материала, приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза
· Читать	рабочие	чертежи	деталей	и	сборочных	единиц,	гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников (вышек)
· Применять средства индивидуальной защиты
· Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ
· Документально оформлять результаты собственных действий
· Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места
· Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности

Необходимые знания:
· Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек)
· Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями руководства (инструкции по эксплуатации
· Порядок передвижения подъемников (вышек к месту и на месте производства работ
· Порядок установки и работы подъемников (вышек вблизи линии электропередачи
· Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек)
· Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки)
· Порядок	действий	в	случаях	возникновения	аварий	и	инцидентов	при обслуживании подъемников (вышек)
· Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки

· Виды грузов и способы их строповки
· Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации
· Признаки неисправностей механизмов и приборов подъемников (вышек), возникающих в процессе работы
· Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции

ПК 1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДЪЕМУ НА ВЫСОТУ РАБОТНИКОВ, МАТЕРИАЛОВ, ИНСТРУМЕНТОВ И ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ГРУЗОВ, ЕСЛИ ПОДЪЕМНИК (ВЫШКАОБОРУДОВАН ГРУЗОВОЙ ЛЕБЕДКОЙ.

Трудовые действия
· Установка подъемников (вышек на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ
· Управление подъемниками (вышками при выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения, а также грузов
· Осуществление контроля технического состояния подъемников (вышек во время работы
· Обмен сигналами со стропальщиками при эксплуатации подъемников (вышек)
· Осуществление контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников (вышек)

Необходимые умения
· Выполнять	производственные	задания	в	соответствии	с	технологическим процессом
· Выполнять порядок установки и требуемые габариты приближения к зданиям, сооружениям, механизмам
· Определять неисправности в работе подъемников (вышек в процессе выполнения работ
· Определять пригодность к работе стальных канатов, грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары
· Определять по габаритным размерам и характеру материала приблизительную массу подлежащего подъему и перемещению груза
· Читать	рабочие	чертежи	деталей	и	сборочных	единиц,	гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников (вышек)
· Применять средства индивидуальной защиты
· Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ
· Документально оформлять результаты собственных действий
· Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места
· Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности

Необходимые знания
· Порядок передвижения подъемников (вышек к месту и на месте производства работ
· Технологический процесс транспортировки грузов
· Требования к процессу подъема и транспортировки людей
· Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек)
· Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями руководства (инструкции по эксплуатации
· Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек)
· Порядок производства работ вблизи линии электропередачи, вблизи котлованов, в стесненных условиях
· Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки)
· Порядок	действий	в	случаях	возникновения	аварий	и	инцидентов	при обслуживании подъемников (вышек)
· Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки
· Виды грузов и способы их строповки
· Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации
· Признаки	неисправностей	механизмов	и	приборов	подъемников	(вышек), возникающих в процессе работы
· Порядок организации работ повышенной опасности
· Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции

ПК 1.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЕЖЕСМЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДЪЕМНИКОВ (ВЫШЕК).

Трудовые действия
· Установка подъемников (вышек с высотой подъема на место, предназначенное для проведения технического обслуживания, принятие мер к их затормаживанию
· Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников (вышек в объеме, установленном в руководстве (инструкции по эксплуатации
· Выполнение мелкого ремонта подъемников (вышек)
· Составление заявок на проведение ремонта подъемников (вышек при выявлении неисправностей и дефектов
· Документальное оформление результатов выполненных работ

Необходимые умения
· Определять неисправности в работе подъемников (вышек)
· Читать	рабочие	чертежи	деталей	и	сборочных	единиц,	гидравлические, кинематические и электрические схемы подъемников (вышек)
· Применять средствами индивидуальной защиты
· Оказывать первую помощь пострадавшим на месте проведения работ
· Документально оформлять результаты собственных действий
· Применять передовые методы производства работ, организации труда и рабочего места
· Выполнять требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности

Необходимые знания
· Назначение, устройство, принцип действия, грузовая характеристика, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых подъемников (вышек)
· Критерии работоспособности обслуживаемых подъемников (вышек в соответствии с требованиями руководства (инструкции по эксплуатации
· Границы опасной зоны при работе подъемников (вышек)
· Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые подъемники (вышки)
· Порядок	действий	в	случаях	возникновения	аварий	и	инцидентов	при обслуживании подъемников (вышек)
· Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации
· Признаки	неисправностей	механизмов	и	приборов	подъемников	(вышек), возникающих в процессе работы
· Технические требования к качеству выполняемых работ, материалов и элементов сооружений
· Порядок организации работ повышенной опасности
· Нормы расхода смазочных материалов и электроэнергии
· Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты организации в пределах своей компетенции

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование учебного класса:
· рабочие места обучающихся;
· столы;
· стулья;
· мусоросборники;
· вешалка;
· письменные принадлежности;
· аптечка первой помощи (автомобильная);
· стол преподавателя;
· информационный стенд;
· информационные материалы (закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», копия лицензии с соответствующим приложением, программа профессионального обучения, учебный план, календарный учебный график, расписание занятий, книга жалоб и предложений, адрес официального сайта в сети «Интернет».

Технические средства обучения:
· ноутбук, компьютер с соответствующим программным обеспечением;
· аппаратно-программный комплекс тестирования;
· мультимедийный проектор;
· экран;
· телевизор;
· магнитная доска;
· профессиональная аудио и видеоаппаратура;
· учебно-наглядные пособия;
· основы законодательства.
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Квалификация: 13507 «Машинист автовышки и автогидроподъемника»
Цель: повышение квалификации
Категория слушателей: для лиц, не имеющих профессиональное образование
Срок обучения: 72 час.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных технологий

	№   п/п
	Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
	Максимальная учебная нагрузка
	Обязательная аудиторная нагрузка
	Форма промежуточной аттестации

	
	
	
	Всего занятий
	Лекции 
	Практ. занятия
	

	П.00
	Профессиональный цикл
	66
	66
	38
	28
	

	ОП.00
	Общепрофессиональный цикл
	8
	8
	8
	
	

	ОП.01
ОП.02
ОП.03
	Слесарное дело
Охрана труда 
Основы электротехники
	2
4
2
	2
2
6
	2
2
6
	-
-
-
	Зачёт
Зачёт
Зачёт

	ПМ.00
	Профессиональный цикл
	58
	58
	30
	28
	

	ПМ.01

	Устройство и эксплуатация автовышки и автогидроподъемника
	58
	30
	30
	28-
	


	МДК 01.01
	Устройство автовышки и автогидроподъемника
	8
	8
	8
	
	зачёт


	МДК 01.02
	Эксплуатация, обслуживание и ремонт автовышки и автогидроподъемника
	22
	22
	22
	
	

	УП.01
	Учебная практика
	12
	
	
	12
	зачет

	ПП.01
	Производственная практика
	16
	
	
	16
	Диф. зачет

	
	Итоговая аттестация
	6
	
	
	6
	Квал.экзамен

	
	И Т О Г О 
	72
	38
	38
	34
	


*Зачеты проводятся за счет времени отведенного на изучение предмета.



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
5.1 Содержание дисциплины «Слесарное дело»
Учебно-тематический план
	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	 том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1.
	Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонения от номинальных значений, геометрических параметров обработанной детали.
	1
	1
	-

	2.
	Подготовительные операции слесарной обработки.
	1
	1
	-

	
	ИТОГО:
	2
	2
	-



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Номинальные, действительные и предельные размеры. Отклонения от номинальных значений, геометрических параметров обработанной детали. 
	Точность измерений. Понятие измерения. Правила измерения, причины снижающие точность измерения. Допуски и посадки.
Понятия о допусках и посадках. Зазоры и натяги.
Допуски и посадки гладких цилиндрических поверхностей. Классы  шероховатости
	1

	Тема 2
Подготовительные операции слесарной обработки.
	Инструменты, приспособления и материалы применяемые при разметке.
Инструменты, приспособления,  применяемые при рубке металла.
Инструменты и приспособления применяемы при правке металла. Технология выполнения работ.
Инструменты, приспособления и материалы, применяемые при гибки. Правила выполнения работ при ручной гибки металла.
	1



5.2 Содержание дисциплины «Охрана труда»

Учебно-тематический план
	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	 том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1
	Введение. 
	1
	1
	-

	2
	Специфичные требования охраны труда, охрана окружающей среды
	1
	1
	-

	3
	Техника безопасности при эксплуатации автовышки и автогидроподъемника
	2
	2
	

	
	ИТОГО
	4
	4
	



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Введение
	Нормативные документы по охране труда. Ответственность. Акы.
	1

	Тема 2
Специфичные требования охраны труда, охрана окружающей среды
	Требования к спецодежде, спец обуви и средствам индивидуальной защиты. Требования к организации рабочего места. Требования к использованию материалов и их утилизация после проведения работ.
	1

	Тема 3
Техника безопасности при эксплуатации автовышки и автогидроподъемника
	Правила безопасной работы на деревообрабатывающих станках. Правила складирования пиломатериалов и древесных материалов. Требования к хранению лакокрасочных материалов.
	2



5.3 Содержание дисциплины «Основы электротехники»
Учебно-тематический план
	№
	Наименование темы
	Кол-во часов
	 том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1
	Введение. 
	1
	1
	-

	2
	Понятия и свойства электрического тока
	1
	1
	-

	
	ИТОГО
	2
	2
	



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Введение
	Основные понятия:
электрический ток
контур электрического тока
электродвижущая сила
напряжение
электрическое сопротивление
закон Ома
электрическая энергия и мощность
	1

	Тема 2
Понятия и свойства электрического тока
	Суть электрического тока.
Перемещение электрического заряда.
Протекание электрического тока.
	1



5.4 Содержание профессионального модуля «Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на обрабатывающих станках» МДК «Устройство автовышки и автогидроподъемника»
Учебно-тематический план
	№
		Наименование темы	
	Кол-во часов
	 том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1
	Введение 
	1
	1
	-

	2
	Назначение, классификация подъемников
	1
	1
	-

	3
	Устройство подъемников
	1
	1
	-

	4
	Механизмы управления подъемником.
	1
	1
	-

	5
	Гидросистема подъемников
	2
	2
	

	6
	Электрическое оборудование подъемников
	2
	2
	



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Введение 
	Значение механизации производственных процессов для осуществления технического процесса. Ознакомление учащихся с целями и задачами обучения. Квалификационные требования, предъявляемые к машинисту подъемников. Значение подъема профессионального мастерства и культурного уровня рабочих (специалистов) для повышения качества производства и безаварийной работы. Ознакомление с программой теоретического и производственного обучения.
	1

	Тема 2. Назначение, классификация подъемников
	Назначение подъемников. Классификация их по типу привода основных механизмов, по исполнению стрелового оборудования, по грузоподъемности и высоте подъема люльки. Основные узлы и механизмы подъемников. Характеристика различных типов приводов подъемников (механического, электрического, гидравлического), их преимущества и недостатки. Основные параметры подъемника: конструктивная масса подъемника, рабочая масса подъемника, грузоподъемность, вылет стрелы, высота подъема люльки, скорость вращения поворотной части подъемника, скорость подъема и опускания люльки, транспортная скорость передвижения, габариты подъемника.
	1

	Тема 3. Устройство
подъемников
	Требование Правил к оборудованию подъемника. Стреловое оборудование. Конструкция стрел, применяемых на подъемниках. Устройство стрел. Крюковая подвеска грузовой лебедки, устройство, полиспаст, его назначение и устройство. Краткость полиспастов, стальные канаты. Способы заделки концов канатов. Требования к стальным канатам, применяемым на подъемниках. Нормы браковки стальных канатов. Блоки, устройство их, место установки блоков на подъемниках. Материалы, применяемые для изготовления блоков. 14 3 11 Барабаны, их назначение и конструкция. Применение барабанов на подъемниках, Особенности устройства стрелового оборудования с телескопической стрелой. Перевод подъемника в транспортное положение. Приборы безопасности на подъемнике. Назначение, устройство и место установки приборов безопасности. Способы и сроки проверки исправности приборов безопасности. Ограничитель предельного груза (ОПТ), указатель наклона, ограничитель высоты подъема люльки, ограничитель вылета стрелы, ограничитель высоты подъема крюка грузовой лебедки, если подъемник оборудован лебедкой, сигнализация наклона подъемника. Назначение захватных приспособлении, конструкция, маркировка. Схемы строповки подъемником
	1

	Тема 4
Механизмы
управления
подъемником.
	Система управления: механическая, пневматическая, электрическая и гидравлическая. Преимущества и недостатки систем. Пневматическая система управления. Основные механизмы, входящие в систему: компрессор, ресивер, коллектор, золотники, клапаны, краны, пневмокамеры, трубопроводы, фильтр, манометр. Назначение и устройство механизмов. Пульт управления, расположение рукояток и педалей управления. Устройство рычагов и тяг управления. Управление коробками отбора мощности. Управление системой питания двигателей базового автомобиля. Устройство системы электропневматического управления подъемника.
	1

	Тема 5 Гидросистема подъемников
	Гидравлический привод оборудования подъемника. Гидравлические машины: насосы, гидромоторы, силовые гидроцилиндры. Насосы: назначение, тип, характеристика, устройство и работа. Гидромоторы, их назначение и устройство. Обратимость насосов и гидромоторов. Гидроцилиндры, назначение, устройство, принцип работы. Трубопроводы, баки, фильтры, соединения, их назначение и устройство. 8 3 12 Аппаратура управления гидроприводом. Система работы гидропривода и систем управления с гидравлическим приводом. Расположение рукояток и управления ими
	2

	Тема 6 Электрическое оборудование подъемников
	Электрический привод оборудования подъемником. Схема электрического привода. Асинхронный электродвигатель с фазовым ротором. Включение обмоток электродвигателя в «звезду» и «треугольник», продолжительность включения «ПВ». Типы применяемых электродвигателей. Способы регулирования частоты вращения роторов электродвигателей. Реверсирование асинхронных электродвигателей. Синхронные генераторы, их устройство и назначение. Принципиальная схема соединения генератора и стабилизирующего устройства. Работа генератора. Устройство для подвода тока к электрическому приводу подъемника: кабели, токосъемники, силовой распределительный шкаф. Аппаратура управления электроприводом. Назначение, устройство и работа рубильников, выключателей, контакторов, магнитных пускателей, пусковых сопротивлении, выключателей, трансформаторов, выпрямителей электрогидравлических толкателей, тормозов. Понятие об электрической схеме подъемника.
	2

	
	ИТОГО
	8




5.7 Содержание профессионального модуля «Обработка и изготовление сложных деталей и заготовок на обрабатывающих станках» МДК «Эксплуатация, обслуживание автовышки и автогидроподъемника»
Учебно-тематический план
	№
		Наименование темы	
	Кол-во часов
	 том числе кол-во часов

	
	
	
	лекций
	практических работ

	1
	Нормативная регламентирующая документация.
	4
	4
	-

	2
	Обслуживающий персонал подъемника.
	3
	3
	-

	3
	Транспортировка и техническое обслуживание подъемников.
	3
	3
	-

	4
	Требования Правил устройства и безопасности эксплуатации
	3
	3
	-

	5
	Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемников
	3
	3
	

	6
	Монтаж и демонтаж подъемника.
	3
	3
	

	7
	Прогрессивные формы организации и стимулирования труда рабочих
	3
	3
	



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Нормативная
регламентирующая
документация.
	Основным документом, регламентирующим устройство и 
эксплуатацию подъемников являются Правила устройства и 
безопасной эксплуатации подъемников (вышек).
Ростехнадзор и его функция.
Порядок регистрации, необходимые документы. Выдачи разрешения 
на пуск в работу. Случаи приведения повторной регистрации 
(перерегистрации) подъемников. Виды и сроки технического 
освидетельствования подъемников.
Методика проведения статистических и динамических испытаний. 
Паспорт подъемника, его содержание. Инструкция по эксплуатации 
подъемника.
	4

	Тема 2. Обслуживающий
персонал подъемника.
	Требования к машинисту подъемника и рабочим в люльке. Порядок оформления допуска к работе. Порядок перевода мариниста с одного подъемника на другой. Периодическая проверка знаний лиц, обслуживающих подъемник. Обязанности руководства предприятия, организации (директора, главного инженера) по обеспечению содержания подъемников в исправном состоянии и безопасных их условий работы. Права и обязанности специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников. Права и обязанности лица, ответственного за техническое содержание подъемника в исправном состоянии. Обязанности рабочих в люльке. Обязанности машиниста перед пуском подъемника в работу. Заявки на подъемник Путевой лист машиниста. Обязанности машиниста во время работы и обязанности после работы.
	3

	Тема 3. Транспортировка и техническое обслуживание подъемников.
	Особенности эксплуатации подъемника в зимнее время. Транспортировка подъемника. Порядок подготовки к транспортировке. Приведение подъемника в транспортное положение при его перемещении собственным ходом (операции, выполняемые машинистом). Техническое обслуживание подъемников. Основные сведения о системе планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания. Ежедневное и периодическое техническое обслуживание подъеммника; содержание и состав бригад по проведению обслуживания. Текущий, средний и капитальный ремонты подъемника; порядок проведения ремонтов и персонал, выполняющий ремонт. Техническое обслуживание механизмов подъемника; техническое обслуживание электрооборудования: основные виды работы по обслуживанию электродвигателей, контракторов конечных выключателей, сопротивлений, плавких предохранителей, токосъемников, освещения, сигнализации и приборов безопасности. 16 3 14 Техническое обслуживание гидросистемы. Техническое обслуживание пневмосистемы, техническое обслуживание систем управления. Смазка механизмов подъемника. Виды смазочных материалов, применяемых при смазке механизмов подъемника, их свойства и марки. Карга смазки подъемника. Выполнение требований правил при проведении смазочных работ. Регулирование механизмов при проведении технического обслуживания тормозов, цепных и клиноременных передач, зубчатых зацеплений, конических роликоподшипников, стальных канатов. Наименьшие допустимые коэффициенты запаса прочности канатов. Браковка канатов и цепей. Организация работы подъемником. Виды работ, выполняемых при эксплуатации подъемника. Необходимость соблюдения основных требований Правил при проведении монтажных работ с применением подъемника.
	3

	Тема 4 Требования Правил устройства и безопасности эксплуатации
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)при подъеме груза грузозахватным органом, если подъемник им оборудован. Нормы допустимых расстояний установки подъемника между элементами зданий, оборудованием, штабелями, конструкциями и др. Требования к месту установки подъемника. Правила эксплуатации подъемников возле воздушных линий электропередач. Порядок получения наряда-допуска при работе подъемника вблизи ЛЭП. Недопустимость перегрузки подъемника. Недопустимость строповки груза при угле между ветвями стропа более 90', если для подъема груза предусмотрен грузозахватный орган. Правила безопасности работы в ночное время; требования к освещению рабочей площадки. Правила личной безопасности. Возможные нарушения безопасных условий труда при работе 6 3 15 подъемника и меры их предупреждения. Запрещение нахождения людей в зоне работы подъемника, а также в кабине кузова автомашины, на железнодорожной платформе и в полувагоне при выгрузке грузов подъемником, оборудованным грузозахватным органом..
	3

	Тема 5 Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемников
	Основные причины аварий и травматизма при эксплуатации подъемников и оборудования и порядок их расследования и учета. Опасности поражения электрическим током. Безопасные напряжения и величины силы тока.
	3

	Тема 6 Монтаж и демонтаж подъемника.
	Сведения о надежности и долговечности подъемников. Основные понятия надежности. Эксплуатационные качества подъемников. Интенсивность отказов. Долговечность, ресурс, наработка, срок службы подъемников. Возможность отказов узлов механизмов подъемников и неисправности, являющиеся причиной отказа. Характерные неисправности основных групп деталей.
	3

	Тема 7. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда рабочих
	О назначении организации и стимулирования труда в отраслях народного хозяйства. Нормирование труда и устранение потери рабочего времени; организация рабочего места и ее реализация; расширение зон обслуживания и совмещение профессий. Обмен передовым производственным опытом и повышение квалификации. Принципы организации бригадной формы работ, основные направления их совершенствования. Закон о госпредприятии (объединении) и Закон о трудовых коллективах; их роль в развитии бригадных форм организации и стимулирования труда. Оплата труда, материальное и моральное стимулирование членов бригады. Доплата за совмещение профессий. Права совета предприятия в решении вопросов организации и оплаты труда рабочих
	3

	
	ИТОГО
	22





5.8 Содержание учебной практики

Учебно-тематический план
	№
	Наименование темы
	Кол-во часов

	1
	Ознакомление с производством, правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарными мероприятиями
	3

	2
	Обучение приемам управления подъемником
	3

	3
	Выполнение работ по обслуживанию подъемника; принятие участия в ремонте подъемника
	6

	
	ИТОГО
	12



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1
Ознакомление с производством, правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарными мероприятиями
	Ознакомление с условиями работы подъемником на данном производстве. Инструктаж по правилам техники безопасности на предприятии. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по технике безопасности и производственной инструкцией машиниста. Квалификационные экзамены. Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации очагов пожаров.
	3

	Тема 2
Обучение приемам управления подъемником
	Порядок ведения журнала машиниста. Содержание табличек (регистрационный номер, грузоподъемность и даты следующего испытания и указателей. Общее ознакомление с устройством подъемников, их работой и приемами управления ими. Проверка соблюдения габаритов установки подъемников, требуемых Правилами. Подготовка площадки для установки подъемника. Укладка инвентарных подкладок. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление стабилизаторов. Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение пульта управления, рычагов и педалей. Изучение взаимодействия падалей в кабине автоподъемника. Изучении взаимодействия рычагов управления. Освобождение стрелы. Подъем и опускание стрелы. Поворот стрелы. Изучение знаков сигнализации. Ознакомление с последовательностью выполнения приемов и опускания грузозахватного органа, если подъемник оборудован грузозахватным органом. Отработка рабочих операции на подъемники без рабочих в люльке в соответствии с сигналами сигнальщика.
	3

	Тема 3
Выполнение работ по обслуживанию подъемника; принятие участия в ремонте подъемника
	Полный ежедневный осмотр подъемника. Опробование механизмов и действия приборов безопасности подъемника. Осмотр, крепление, регулировка и смазка механизмов подъемника, 17 заправка тормозной жидкости. Мойка и чистка подъемника. Внешний осмотр механизмов и металлоконструкции подъемника. Проверка сварочных и болтовых соединений. Крепление ослабевших болтовых соединении. Осмотр канатов и их крепления на барабанах и в местах предусмотренных креплений. Регулировка механизмов подъемника. Смазка механизмов подъемника в соответствии с периодичностью и картой смазки. Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смена гидрожидкости в гидросистемах. Испытание подъемника на холостом ходу и под нагрузкой. Участие в техническом обслуживании электрооборудования и оборудования гидросистем автоподъемника. Техническое обслуживание автомобиля и другого оборудования, предназначенного для передвижения, на котором установлен подъемник (ТО, ТО-1, ТО-2). Смена рабочего оборудования подъемника. Демонтаж стрелы подъемника. Установка на место стрелы, крепление стрелы; установка и крепление гидроцилиндров и другого оборудования. Подъем в рабочее положение. Выполнение текущего ремонта подъемника. Разборка механизмов, смена гидроцилиндров, канатов, блоков, пальцев, цепей, смена поврежденных болтов и восстановление резьб, изготовление прокладок, притирка краников и клапанов, высверливание старых болтов и шпилек, пайка трубок, установка накладок на колодках тормозов (клейка, клепка). Замена подшипников качества и скольжения, сборка и регулировка механизмов подъемника. Испытание подъемника после текущего ремонта. Съемные грузозахватные приспособления. Конструкция скоб, стропов, захватов и тары. Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами и приемами захвата груза грузозахватным органом. Ознакомление с правилами загрузки груза в тару, с маркировкой стропов, захватов траверсе и тары. Увязка и строповка грузов под руководством инструктора производственного обучения
	6

	
	ИТОГО
	12



5.9 Содержание практического обучения 
Тематический план

	№
	Наименование темы
	Кол-во часов

	1
	Ознакомление с производством, правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарными мероприятиями
	4

	2
	Обучение приемам управления подъемником
	4

	3
	Выполнение работ по обслуживанию подъемника; принятие участия в ремонте подъемника
	4

	4
	Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ)
	4

	
	ИТОГО
	16



Содержание тем
	Наименование темы
	Содержание учебного материала
	Объём часов

	Тема 1. Ознакомление с производством, правила техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарными мероприятиями-
	Ознакомление с условиями работы подъемником на данном производстве. Инструктаж по правилам техники безопасности на предприятии. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, инструкцией по технике безопасности и производственной инструкцией машиниста. Квалификационные экзамены. Ознакомление с противопожарными мероприятиями и средствами по ликвидации очагов пожаров.
	4

	Тема 2. Обучение приемам управления подъемником
	Порядок ведения журнала машиниста. Содержание табличек (регистрационный номер, грузоподъемность и даты следующего испытания и указателей. Общее ознакомление с устройством подъемников, их работой и приемами управления ими. Проверка соблюдения габаритов установки подъемников, требуемых Правилами. Подготовка площадки для установки подъемника. Укладка инвентарных подкладок. Установка и закрепление выносных опор. Закрепление стабилизаторов. Ознакомление с рабочим местом машиниста подъемника, назначение и расположение пульта управления, рычагов и педалей. Изучение взаимодействия падалей в кабине автоподъемника. Изучении взаимодействия рычагов управления. Освобождение стрелы. Подъем и опускание стрелы. Поворот стрелы. Изучение знаков сигнализации. Ознакомление с последовательностью выполнения приемов и опускания грузозахватного органа, если подъемник оборудован грузозахватным органом. Отработка рабочих операции на подъемники без рабочих в люльке в соответствии с сигналами сигнальщика
	4

	Тема 3. Выполнение работ по обслуживанию подъемника; принятие участия в ремонте подъемника
	Полный ежедневный осмотр подъемника. Опробование механизмов и действия приборов безопасности подъемника. Осмотр, крепление, регулировка и смазка механизмов подъемника, 17 заправка тормозной жидкости. Мойка и чистка подъемника. Внешний осмотр механизмов и металлоконструкции подъемника. Проверка сварочных и болтовых соединений. Крепление ослабевших болтовых соединении. Осмотр канатов и их крепления на барабанах и в местах предусмотренных креплений. Регулировка механизмов подъемника. Смазка механизмов подъемника в соответствии с периодичностью и картой смазки. Смена масла в картерах редукторов и коробок. Смена гидрожидкости в гидросистемах. Испытание подъемника на холостом ходу и под нагрузкой. Участие в техническом обслуживании электрооборудования и оборудования гидросистем автоподъемника. Техническое обслуживание автомобиля и другого оборудования, предназначенного для передвижения, на котором установлен подъемник (ТО, ТО-1, ТО-2). Смена рабочего оборудования подъемника. Демонтаж стрелы подъемника. Установка на место стрелы, крепление стрелы; установка и крепление гидроцилиндров и другого оборудования. Подъем в рабочее положение. Выполнение текущего ремонта подъемника. Разборка механизмов, смена гидроцилиндров, канатов, блоков, пальцев, цепей, смена поврежденных болтов и восстановление резьб, изготовление прокладок, притирка краников и клапанов, высверливание старых болтов и шпилек, пайка трубок, установка накладок на колодках тормозов (клейка, клепка). Замена подшипников качества и скольжения, сборка и регулировка механизмов подъемника. Испытание подъемника после текущего ремонта. Съемные грузозахватные приспособления. Конструкция скоб, стропов, захватов и тары. Ознакомление с конструкциями стальных канатов, с траверсами и приемами захвата груза грузозахватным органом. Ознакомление с правилами загрузки груза в тару, с маркировкой стропов, захватов траверсе и тары. Увязка и строповка грузов под руководством инструктора производственного обучения.
	4

	Тема 4. Самостоятельное управление подъемником (выполнение работ)
	Самостоятельное управление подъемником при выполнении работ с рабочими в люльке и непосредственным наблюдением инструктора производственного обучения по управлению подъемником. Определение массы грузов по таблицам, проверка способов строповки и выбора стропов по массе грузов и схемам строповки. Проверка подъемника по окончании работы. Подготовка к сдаче смены. Заполнение вахтенного журнала машиниста подъемника. Участие в текущем ремонте
	4

	
	ИТОГО
	16

	Квалификационный экзамен
	Выполнение тестового задания
Выполнение практического задания
	3
3



6. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

	
Код
	Результаты (освоенные профессиональные
компетенции)
	
Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	







ПК
1.1
	






Подготовка подъемников (вышек)
	
Выполнение осмотра и проверка состояния площадки для установки подъемников (вышек).

Выполнение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов подъемников (вышек).

Осуществление контроля требований установки подъемника (вышки на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи, при выполнении строительных, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ.
	Текущий контроль в форме (устный опрос, собеседование, тестирование, наблюдение, отчет, ситуационные задания)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов (тестов).

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена:

- Теоретический экзамен - в форме

	


ПК
1.2
	Выполнение работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения, а также грузов, если подъемник (вышкаоборудована грузовой лебедкой
	
Выполнение обмена сигналами со стропальщиками при эксплуатации подъемников (вышек)

Выполнение контроля отсутствия людей и посторонних предметов в зоне действия подъемников (вышек)
	дифференцированного зачета (теста).

- Практическая квалификационная работа - в форме выполнения практического задания и (или документированного подтверждения результатов выполнения соответствующей деятельности (портфолио документов– в виде письменного отчета по обучению на производстве

	


ПК
1.3
	


Выполнение ежесменного технического обслуживания подъемников (вышек)
	Выполнение работ по ежесменному техническому обслуживанию подъемников (вышек в объеме, установленном в руководстве (инструкции по эксплуатации

Выполнение мелкого ремонта подъемников (вышек)
	



Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущий контроль, промежуточную аттестацию в форме дифференцируемого зачета и итоговую аттестацию обучающегося (квалификационный экзамен). Квалификационный экзамен состоит из двух этапов: теоретического экзамена и практической квалификационной работы.
По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную ведомость, делает оценку - зачет (незачет).
4-7 квалификационный разряд по профессии рабочего машинист автовышки и автогидроподъемника, присваивается если слушатель проходил обучение на производстве, связанной с эксплуатацией и обслуживанием автовышки (автогидроподъемника), а также выполнял практическую квалификационную работу по обслуживанию автовышки (автогидроподъемника). Квалификационная комиссия учитывает производственную характеристику и заключение сделанное представителями работодателей, их объединений по выполнению практической квалификационной работы обучающегося с учетом потребностей производства.
4 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема до 15 м;
5 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 15 до 25 м; 6 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 25 до 35 м; 7 разряд - автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 35 м.
Решение комиссии сообщается слушателю сразу же после сдачи квалификационного экзамена. Комиссия составляет квалификационную ведомость в одном экземпляре, в которой проставляется оценка и дается рекомендация о присвоении квалификационного разряда, а также решение о выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности служащего.

5.1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка квалификации проводиться по накопительной схеме, в несколько этапов, следующих друг за другом с различными временными промежутками. При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводиться в рамках промежуточной и итоговой аттестации. К проведению практической квалификационной работы в качестве внешних экспертов привлекаются представители работодателей.
Критерии оценки промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета в виде тестов. Тестовые задания прилагаются (Приложение 1).

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест, соответствует количеству тестовых заданий.
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 2 балла.
3. Тестовые задания оцениваются только при полностью правильном их решении, в противном случае баллы за них не начисляются.
4. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в процентную шкалу оценок, будет оцениваться по проценту набранных баллов, исходя из правил, размещенных в табл.

Критерии оценки аттестационных тестов промежуточной аттестации
	Оцениваемый показатель
	Оценки за дифференцированный зачет

	
	неудовлетворительно (незачет)
	хорошо (зачет)
	отлично (зачет)

	Процент набранных баллов из 100%
возможных
	
< 80%
	
80% и более
	
100%

	Количество тестовых
заданий: 5
	< 4
	4
	5


При оценке «неудовлетворительно (незачет)» слушателю предоставляется возможность пересдать аттестационный тест промежуточной аттестации один раз.
Критерии оценки квалификационного экзамена
Квалификационный экзамен включает в себя:
- проверку теоретических знаний – экзамен (зачет);

1. Общая сумма баллов, которая может быть получена за аттестационный тест, соответствует количеству тестовых заданий.
2. За каждое правильно решенное тестовое задание присваивается по 1 баллу.
3. Тестовые задания оцениваются только при полностью правильном их решении, в противном случае баллы за них не начисляются.
4. Перевод полученных за аттестационный тест баллов в процентную шкалу оценок, будет оцениваться по проценту набранных баллов, исходя из правил, размещенных в табл.
5.
Экзаменационные билеты прилагаются (Приложение 2).

Критерии оценки аттестационных тестов квалификационного теоретического экзамена:
	Оцениваемый показатель
	Оценки за дифференцированный зачет

	
	неудовлетворительно
(незачет)
	хорошо
(зачет)
	отлично
(зачет)

	Процент набранных баллов из 100% возможных
	
< 80%
	
80% и более
	
100%

	Количество тестовых
заданий: 10
	< 8
	от 8 до 9
	10


При оценке «неудовлетворительно (незачет)» слушателю предоставляется возможность пересдать аттестационный тест квалификационного теоретического экзамена один раз.
- практическую квалификационную работу -


Критерии оценки практического экзамена:
	№
	Предмет оценки
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий
	Оценка (баллы)

	
1
	Произвести ежедневный осмотр (EOавтовышки (автогидроподъемника).
	Соответствие действий обучающегося типовому алгоритму действий.
	
Типовое задание №1
	Выполнил/(не выполнил)
10

	



2
	
Произвести установку автовышки (автогидроподъемника на выносные опоры на краю откоса, котлована (канавы), ближе 30 м от линии электропередачи при выполнении работ.
	


Соответствие действий обучающегося типовому алгоритму действий.
	



Типовое задание №2
	


Выполнил/(не выполнил)
10

	



3
	
Произвести управление автовышкой (автогидроподъемникомпри выполнении работ по подъему на высоту работников, материалов, инструментов и их перемещения, а также грузов.
	


Соответствие действий обучающегося типовому алгоритму действий.
	



Типовое задание №3
	


Выполнил/(не выполнил)
10

	

4
	
Произвести мелкий ремонт автовышки (автогидроподъемника).
	
Соответствие действий обучающегося типовому алгоритму действий.
	

Типовое задание №4
	
Выполнил/(не выполнил)
10

	Оценка «зачет»
	40 балов

	Оценка «незачет»
	< 40 баллов



Экзамен считается успешно пройденным, если выполнено 80% от общего числа заданий теоретической части и набрано 40 баллов от общего числа заданий практической квалификационной работы, а также наличия экспертного заключения о присвоении квалификационного разряда представителем работодателя, в разделе производственная характеристика, для слушателей по заочной форме обучения.
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10. С.Г. Игумнов Стропальщик грузоподъемные краны и грузозахватные приспособления: учебное пособие. – Издательский центр «Академия», 2007. – 64с.

Справочники, словари, энциклопедии, плакаты:
1. Учебный плакат: Работа с люльки
2. Учебный плакат: Подготовка к работе автогидроподъемника
3. Учебный плакат: Приборы безопасности автогидроподъемника
4. Учебный плакат: Предохранительные пояса
5. Учебный	плакат:	Требования	безопасности	для	машиниста	автовышек	и автогидроподъемников
6. Учебный видеоматериал: Правила эксплуатации автовышки
7. Учебный видеоматериал: DONGHAE 190 SKY
8. Учебный	видеоматериал:	Руководство	по	эксплуатации	и	обслуживанию гидравлическими подъемниками
9. Учебный	видеоматериал:	Руководство	по	эксплуатации	и	обзор электроизолированной автовышки DHT145
10. Учебный видеоматериал: Автогидроподъемник ВС-28У
11. Учебный плакат: Выбор стропа
12. Учебный плакат: Подъем и перемещение груза
13. Учебный фильм: Инструкция стропальщика по безопасному производству работ грузоподъемными машинамиУчебный плакат: Обвязка и зацепление груза
14. Учебный плакат: Текстильные ленточные стропы
15. Учебный плакат: Канаты (правила браковки канатов грузоподъемных кранов)
16. Учебный плакат: Канаты (нормы браковки канатов грузоподъемных кранов)
17. Учебный плакат: Опасная зона при работе крана

Программные средства:
Программный комплекс «Экзамен» - для автоматизированной проверки знаний курсантов Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet, WinDjView

Дистанционная поддержка материала:
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS (модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда «MOODLE»)













